
DESCRIPTIF TYPE PSI DALLE



|  |
| --- |
| *Descriptif* |
| About de plancher constitué d'une planelle isolante de type SEAC-ISOPLANEL S92 et d'un rang, dessus et dessous, de blocs isolants d’un R au moins égal à 1m²K/W.  Les Isoplanel seront posées à la colle sans joint vertical pour obtenir un R de 0,92 m²K/W. |
|  |

